1. Schiedel SIH-PARAT **Geschosshohe Elemente**

Dreischaliger Isolierschornstein mit Schamotte-Innenrohren als   
geschosshohe Fertigelemente. Feuchteunempfindlich bei gasförmigen   
und flüssigen Brennstoffen durch Hinterlüftung.  
   
Bestehend aus 0,33 m hohen Schiedel Leichtbeton-Mantelsteinen, Mineralwoll-Dämmung und 0,33 m hohen Schamotte-Innenrohren,   
gemäß Zulassungs-Nr. DIBt Berlin Z-7.4-3531.  
Geeignet für gasförmige und flüssige Brennstoffe (Heizwertfeuerstätten), sowie für Festbrennstoff-Feuerstätten (Abgastemperatur < 400°C,   
Unterdruckbetrieb) bei trockener Betriebsweise.  
  
Alle ausgeschriebenen Teile liefern und nach Versetzanleitung des Herstellers einbauen und unter Beachtung der gültigen Bauvorschriften / DIN-Normen und der technischen Unterlagen des Herstellers versetzen.

1.1 Schornsteinsystem

1.1.1 **.......... stgm.** **Schiedel SIH-PARAT**  
(Gesamthöhe)  
  
Typ: SIP........................  
Lichte Ø ........... und Ø ........... cm  
Außenmaß ........... x ........... cm  
  
........... mit Lüftung / Installationszug  
  
1 Anlage, bestehend aus:  
  
1 **PARAT-Set** für Fußteil und Mündung, bestehend aus:  
• Fußteil (mit Blower-Door dichter Putztür und Kondensattür, Putztür-anschluss, Kondensatschale mit Ablauf, Siphon u. HT-Rohradapter DN 40  
je Zug, Versetzmittel, 1 Abströmkonus je Zug  
  
1 **Rauchrohranschluss 90°,** für den kleineren Ø  
  
1 **Abdeckplatte** nach Wahl,   
aus korrosionsbeständigem Edelstahl, inkl. Befestigungs-Set, für:  
.......... Überstand 8,5 cm (Verputz oder Verblechung)  
.......... Überstand 11,5 cm (Verschieferung)  
.......... Überstand 15 cm (für verstärkte Unterkonstruktion)  
  
Material:  
Lohn: E.P.: G.P.:

1.2 Zubehör

Folgende Zubehörteile und Arbeiten sind nach Bausituation mitzuliefern und auszuführen:

1.2.1 **...... St.** **Örtlicher Anschluss des Kondensatablaufs** (HT-Rohr, DN 40)   
vom Fertigfuß an die Hausentwässerung, nach Arbeitsblatt ATV-A251..

1.2.2 **...... St.** **Revisionstür** für den Lüftungszug, als Zuschlag

1.2.3 **...... St.** **Rauchrohranschluss 90°** als Zuschlag**, für den großen Ø.**Ø ......... cm

1.2.4 **...... St.** **Obere Putztür** komplett, als Zuschlag (bei zweizügigen für beide Züge)

1.2.5 **........ stgm.** **Biegesteife Ausführung** als Zuschlag, werkseitige korrosions-  
geschützte Zweigelenk-Schraubverbindung der Elemente.

1.2.6 **...... St.** **Schornsteinhalter** als oberste statische Abstützung, bitte ankreuzen:  
□ Standard □ verstärkt □ 45° über Eck

1.2.7 **...... St.** **Regenhaube** als Schutz gegen Schlagregen   
für lichte Ø ........... / Ø ........... cm  
  
Material:  
Lohn: E.P.: G.P.:

Der Gesamtpreis gemäß Leistungsbeschreibung:

Summe:

ges. MwSt.:

Gesamt: